

二 〇 二 三 年 十 月

目 录

[第一章 招标公告 1](#_Toc137048236)

[第二章 投标须知 4](#_Toc137048237)

[一、前附表 4](#_Toc137048238)

[二、总则 5](#_Toc137048239)

[三、招标文件 5](#_Toc137048240)

[四、投标文件 6](#_Toc137048241)

[五、开标及资格审查 10](#_Toc137048242)

[六、评标 11](#_Toc137048243)

[七、定标 15](#_Toc137048244)

[第三章 招标内容及要求 18](#_Toc137048245)

[第四章 评标办法及评分标准 22](#_Toc137048246)

[第五章 合同主要条款（格式） 26](#_Toc137048247)

[第六章 投标文件及格式 30](#_Toc137048248)

[（一）评分细则对照表 30](#_Toc137048249)

[（二）开标一览表 31](#_Toc137048250)

[（三）无重大违法记录声明函 32](#_Toc137048251)

[（四）供应商登记表 33](#_Toc137048252)

[（五）法定代表人身份证明书 34](#_Toc137048253)

[（六）法定代表人授权委托书 35](#_Toc137048254)

[（七）公共资源交易投标信用承诺书 36](#_Toc137048255)

[（八）建湖县招投标事前信用承诺书 37](#_Toc137048256)

[（九）中小企业声明函（货物）（如有） 38](#_Toc137048257)

[（十）残疾人福利性单位声明函（如有） 39](#_Toc137048259)

[（十一）清单报价表 40](#_Toc137048260)

[（十二）服务承诺书 45](#_Toc137048261)

[（十三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 46](#_Toc137048262)

[（十四）项目业绩汇总表 47](#_Toc137048263)

[（十五）技术响应表 48](#_Toc137048264)

[（十六）投标文件封面格式 49](#_Toc137048265)

## 第一章 招标公告

**江苏隆平国家制种大县种业创新基地种子包装线设备采购项目招标公告**

**（资格后审）**

**项目概况：**

江苏隆平国家制种大县种业创新基地种子包装线设备采购项目（不见面开标）的潜在供应商应在建湖县公共资源交易电子化服务平台（http://218.206.153.6:8099/）获取招标文件，并于2023年11月9日15时（北京时间）前递交投标文件。

**一、项目基本情况**

1.项目名称：江苏隆平国家制种大县种业创新基地种子包装线设备采购项目

2.预算金额：本项目预算价为422.6万元，高于预算价的作无效标论处。

3.招标需求：江苏隆平国家制种大县种业创新基地种子包装线设备的采购、供货及售后服务等内容，具体内容详见招标文件第三章。

4.合同履行期限：合同签订后120日历天内完成全部供货、安装结束并完成调试，验收根据合同约定实施。

5.质保期：二年。

6.本项目不接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求**

**1.满足规定：**

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【须提供近半年内的财务报表或者上年度企业财务审计报告（财务报表须提供不少于三个月的）】（成立不满一年不需提供）；

1.3具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见招标文件）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【须提供经税务部门认可的近半年内依法缴纳税收的证明（不少于三个月的）】（成立不满一年不需提供）；

1.5参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次招投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见招标文件）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

**2.落实政府采购政策需满足的资格要求：**

2.1促进中小企业发展；

2.2促进残疾人福利单位发展；

2.3促进监狱和戒毒企业发展。

**3.本项目的特定资格要求：**

3.1投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商；

3.2未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

**三、获取招标文件**

1.时间：2023年10月14日至2023年11月8日，每天8:30至11:30，下午14:30至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：建湖县公共资源交易电子化服务平台（<http://218.206.153.6:8099/>）。

3.方式：网上下载。

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

1.投标截止时间及开标时间：2023年11月9日15时（北京时间）。

2.投标地点：上传加密的投标文件至招标人指定邮箱：170192849@qq.com。

3.开标地点：建湖县公共资源交易中心一楼不见面开标厅。

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.根据《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41号）等文件精神，全面逐步推行不见面投标开标等招投标活动，本项目开标方式更改为不见面开标。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过 PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。如因视频设备问题造成无法核实身份的，作无效标处理，参加开标会议的方法详见招标文件。

2.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以建湖县公共资源交易电子化服务平台上的更正或补充通知为准。

3.投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单：

3.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.2投标人递交无竞争力投标文件的。

4.本项目为不见面交易项目，投标人通过‘腾讯视频会议’直播APP加入会议。

5.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

**七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

1.招标人信息

名称：江苏隆平种业有限公司

地址：建湖县开发区兴达路888号

联系电话：13975114162

2.招标代理机构信息

名称：江苏伟业项目管理有限公司

地址：建湖县双湖路建设大厦三楼

联系电话：18151383308

3.项目联系方式

项目联系人：商 工

联系电话：18151383308

江苏隆平种业有限公司

2023年10月13日

## 

## 第二章 投标须知

## 一、前附表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 江苏隆平国家制种大县种业创新基地种子包装线设备采购项目 | | |
| 招标需求 | 详见招标公告 | | |
| 交货地点 | 招标人指定地点 | | |
| 标段划分 | 一个 | | |
| 招标人联系人 | 柳先生 | 联系电话 | 13975114162 |
| 代理机构联系人 | 商 工 | 联系电话 | 18151383308 |
| 投标保证金 | 为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。 | | |
| 履约保证金 | 中标单位在签订合同前须向招标人缴纳中标总价的5%的履约保证金，在项目结束验收合格后退还。履约保证金形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。如中标单位被第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的供应商（须在签订合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），招标人将降低履约保证金缴纳金额为中标价的2.5%。 | | |
| 合同履行期限 | 详见招标公告 | | |
| 投标有效期 | 投标截止日起60天（日历天） | | |
| 投标文件接  受的指定邮箱 | 170192849@qq.com | | |
| 投标截止时间 | 时间: **2023年11月9日15时** | | |
| 开标时间及地点 | 时间: **2023年11月9日15时**  地点: 建湖县公共资源交易中心一楼不见面开标厅 | | |
| 腾讯会议号 | 431-802-556 | | |
| 质保期 | 二年 | | |
| 预算金额 | 详见招标公告 | | |
| 评标办法 | 综合评分法 | | |
| 质疑受理部门 | 联系部门：江苏隆平种业有限公司/江苏伟业项目管理有限公司  联系电话：13975114162/15061192200  通讯地址：建湖县开发区兴达路888号/建湖县双湖路建设大厦三楼 | | |
| 投诉受理部门 | 联系部门：江苏隆平种业有限公司/建湖县农业农村局  监督电话：13975114162 通讯地址：建湖县开发区兴达路888号/建湖县双湖路东首 | | |
| 其他要求 | 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的，列入不良行为记录名单。 | | |
| 解释权 | 本招标文件的最终解释权归招标人所有。 | | |

## 二、总则

**1.适用范围**

1.1本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的货物采购；

1.2本项目的文件编制与质疑投诉参照相关法律法规。

**2.定义**

2.1“招标人”、“招标单位”系指本次采购项目的业主方；

2.2“招标代理机构”系指本次招标项目活动组织方；

2.3“投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商；

2.4“投标文件有效期”系指本次招标项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限；

2.5不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

**3.申请人的资格要求：详见招标公告。**

## 三、招标文件

**4.招标文件的构成**

4.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

4.1.1招标公告；

4.1.2投标人须知；

4.1.3招标内容及要求；

4.1.4评标办法及评分标准；

4.1.5合同主要条款；

4.1.6投标文件格式。

4.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

4.3 勘察现场

4.3.1投标人踏勘现场所发生的费用自理；招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任；投标人进入招标人项目现场进行踏勘的，不得使招标人承担有关的责任和蒙受损失；投标人应承担踏勘现场的责任和风险；

4.3.2无论投标人踏勘与否，都将被视为熟悉履行该项目有关的一切情况，并承担一切与投标有关的风险、责任和义务；

4.3.3现场踏勘由各投标人自行实施，招标人不统一组织现场踏勘；

4.3.4投标单位应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

**5.招标文件的澄清、修改及补充**

5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以规定的时间和方式（2023年11月1日17时前）向招标人或代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问；

5.2 投标截止日期15天前，招标人可能会以答疑文件或补充通知的方式澄清或修改招标文件，答疑文件或补充通知作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容；

5.3 标书以外的内容，一律拒绝答复；

5.4 投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负；

5.5 本招标文件的最终解释权归招标人所有。

## 四、投标文件

**6.投标文件的编制**

6.1要求

6.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝；

6.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.2 投标语言及计量单位

6.2.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写；

6.2.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位；

6.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理；

6.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

**7.为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。**

**8.投标报价**

8.1投标人应在招标文件所附的投标报价表上写明投标项目的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标人对每种货物只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更；

8.2本项目的预算价详见招标公告；

8.3 投标报价

8.3.1投标人应在《开标一览表》中标明货物的单价和总价；

8.3.2投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的货物供货、运输、安装、辅材、人工、材料、机械、管理、运杂、调试、验收、技术服务等其它相关费用、规费、税金、备品备件、伴随服务、招标代理服务费、招标综合服务费、人员培训费等所有费用。对投标人认为没有考虑到的费用招标人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中；

8.3.3开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

8.4招标代理服务费：经研究决定，如中标人响应成交，领取中标通知书并签订合同后向采购代理机构交纳招标代理服务费，招标代理服务费按苏招协[2022]002号\*90%收取。

8.5招标综合服务费：由中标单位按照有关规定缴纳（具体收费标准与建湖县公共资源交易中心对接）。

上述费用含在投标报价中不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑。

8.6投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人/单位负责人或委托代理人签署。

**9.投标文件的组成**

投标文件分为一号标书、二号标书，其中：

9.1一号标书的组成至少应包括：

（1）一号标书封面；（格式附后）

（2）评分细则对照表；（格式附后）

（3）开标一览表；（格式附后）

（4）无重大违法记录声明函；（格式附后）

（5）供应商登记表；（格式附后）

（6）法定代表人身份证明书；（格式附后）

（7）法定代表人授权委托书；（格式附后）

（8）公共资源交易投标信用承诺书；（格式附后）

（9）建湖县招投标事前信用承诺书；（格式附后）

（10）中小企业声明函（货物）（如有）；（格式附后）

（11）残疾人福利性单位声明函（如有）（格式附后）、监狱和戒毒企业证明（如有）；

（12）清单报价表；（格式附后）

（13）服务承诺书；（格式附后）

（14）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（格式附后）

（15）项目业绩汇总表；（格式附后）

（16）技术响应表；（格式附后）

（17）招标文件要求的其他证明资料和评标细则要求提供证明材料复印件。

注：（1）以上材料必须按顺序进行排列；

（2）以上材料均需加盖投标人单位公章，有签字要求的必须签字；

（3）以上材料列明原件的，须使用原件扫描进PDF文档；

（4）以上材料按要求签字盖章扫描成PDF文档，文档需注明一号标书。

投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

9.2二号标书（资格审查文件）

（1）符合招标要求有效的营业执照（副本）原件彩色扫描件；

（2）投标人的近半年内的财务报表或者上年度企业财务审计报告复印件并加盖单位公章（财务报表须提供不少于三个月的）（成立不满一年不需提供）；

（3）投标人的经税务部门认可的近半年内依法缴纳税收的证明复印件并加盖单位公章（不少于三个月的）（成立不满一年不需提供）；

（4）无重大违法记录声明函；（格式附后）

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件扫描件（格式附后）。

注：（1）以上材料必须按顺序进行排列；

（2）以上材料均需加盖投标人单位公章，有签字要求的必须签字；

（3）以上材料列明原件的，须使用原件扫描进PDF文档；

（4）以上材料按要求签字盖章扫描成PDF文档，文档需注明二号标书。

投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

**10.投标文件格式**

10.1投标人必须按照招标文件中提供的投标文件格式填写，投标人可以按自身需要进行扩充和说明，所表达的内容要实质性反映投标价格和货物情况；

10.2投标文件应用A4纸张，打印和书写字迹应清楚工整，内容齐全，不得行间插字、涂改或增删，如有修改，修改处必须由投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖个人印鉴。

**11.投标文件的密封与递交**

11.1投标文件按要求的内容和顺序编制，按要求签字盖章后生成PDF文档（PDF文档须清晰可辩，如因不清晰让评标委员会无法评审，将被作为无效投标处理），二个PDF文档置于一个文件夹内，使用压缩打包工具加密后发送至招标人指定的邮箱，压缩包密码建议采用字母与数字的组合，压缩包里面有且仅有一个文件夹（内含二个PDF文档）。压缩包文件名为本采购项目名称，邮箱发送主题上标明**“江苏隆平国家制种大县种业创新基地种子包装线设备采购项目投标文件**”字样。

11.2本采购项目有章印和签字要求的必须为原件扫描件；

11.3中标单位在领取中标通知书时打印纸质投标文件正本1份、副本2份送至招标代理机构。提供的投标文件须与中标供应商提交的投标文件PDF文档一致。

**12.投标文件的修改与撤回**

12.1投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但需以书面形式通知招标代理机构，投标人对投标文件的补充、修改的内容为投标文件的组成部分，应按规定重新编制发送，并在邮箱发送主题上标明“补充、修改”字样。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件；

12.2投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。

## 五、开标及资格审查

**13.开标、唱标、资格审查**

13.1各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，加入会议，会议号：详见投标须知，直接观看直播和在线交流。各供应商自行准备相关硬件设备，确保网络畅通，音响保持正常使用状态。不得因未能观看到视频直播对开标会议提出质疑；

13.2各投标人不必抵达建湖县公共资源交易中心，但必须在投标截止时间前发送加密的投标文件至招标人指定的邮箱（170192849@qq.com）；

13.3**投标人必须在投标文件提交截止时间后15分钟内（15:00- 15:15），使用发送投标文件的邮箱将响应文件的解密密码发送至招标人指定的邮箱，邮箱主题标明“江苏隆平国家制种大县种业创新基地种子包装线设备采购项目投标文件解密密码”字样**；

13.4 工作人员进入指定邮箱下载各投标人的投标文件，宣读投标人名称、核心产品品牌、投标价格等主要内容。如同一投标人在投标截止时间之前发送了两份或多份投标文件，则以最后发送的投标文件为准；

13.5 投标文件有下列情形之一的，将被拒绝接收：

（1）投标人递交的响应文件和解密密码由不同邮箱发送的；

（2）投标人递交的响应文件逾期到达或未发送至指定邮箱的；

（3）投标人未按照招标文件要求生成与压缩响应文件的；

（4）投标人的解密密码在响应文件提交截止时间前发送或撤回的或在规定发送密码的截止时间后发送的。

13.6**各投标人发送或撤回投标文件、解密密码的邮箱号、邮箱主题、正文等均不得标明投标人名称（或包含手机号码、姓名等能够体现供应商信息的邮箱号、邮箱主题、正文等），如出现该情形，投标文件将被拒收**；

13.7各投标人法定代表人或授权代表须持身份证原件出席视频直播会议，并保证在开标过程中随时出示，由招标人或委托公证处核验；

13.8开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

13.9 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

13.10 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

13.11 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

13.12同时出现13.8-13.11中两种以上不一致的,按照13.8-13.11的顺序修正。修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

13.13 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

13.14资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件二号标书PDF文档详细评估之前，招标人或招标代理机构将依据投标人提交的投标文件（二号标书PDF文档）按招标公告第二项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。

招标人或招标代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

## 六、评标

**14.组建评标委员会**

招标人根据项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和有关评审专家组成。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，推荐1名合格的中标候选人。

**15.投标文件的审查**

15.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行；

15.2评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署等；

15.3评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

15.3.1 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

15.3.2 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

15.3.3 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；

15.3.4 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

15.4 资格性检查和符合性检查。

15.4.1 资格性检查。依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，招标人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标；

15.4.2 符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。

(1)投标文件中投标函未加盖投标人的公章, 未加盖企业法定代表人（或委托代理人）印章（或签字）的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及法定代理人印章的；

(2)不见面开标时未出示法定代表人或授权代表身份证原件的，或与身份不符的；；

(3)资格证明文件不全的，或不符合招标文件标明的资格要求的；

(4)投标有效期、供货时间、质保期等不满足招标文件要求的；

(5)未按招标文件规定报价的；

(6)投标文件格式不规范、项目不齐全或内容虚假的；

(7)投标文件的实质性内容未使用中文表述，或使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；

(8)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认,或投标文件中经修正的内容字迹模糊无法辨认，或修改处未按规定签名盖章的；

(9)未按招标文件要求提交投标保证金的；

(10)明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

(11)投标报价超过招标文件规定的预算价（最高限价）的；

(12)以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

(13)被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重失信行为记录名单；

(14)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

(15)不符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形；

(16)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外；

(17)投标文件未加密的，或者在规定时段内未发送解密密码的；

(18)因PDF文档不清晰让评标委员会无法评审的；

(19)未按招标文件要求制作投标文件PDF的。

评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

15.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

15.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

15.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的；

15.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

15.5.4不同投标人的投标文件相互混装的；

15.5.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的；

15.5.6有证据证明投标人与招标人、招标代理机构或其他投标人串通的其他情形的；

15.5.7评标委员会认定的其他串标、围标情形。

15.6 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

**16.投标文件的澄清**

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其投标人代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**17.比较与评价**

17.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；

17.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。

**18.评标过程及保密原则**

18.1凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任；

18.2 在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

## 七、定标

**19.定标原则**

19.1最低投标价不作为中标的保证；

19.2本次招标评标方法为综合评分法。投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。按评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人；

本项目中提供相同品牌核心产品（清单序号7“防伪防窜货系统”）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高得投标人为排名第一的中标候选人。

19.3推荐的中标候选人数：1名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

**20.确定中标供应商**

招标人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。招标人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。

**21.中标通知书和签订合同**

21.1评审结束后，中标公告在建湖县公共资源交易电子化服务平台等相关媒体发布；公示结束向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力；

21.2 中标供应商在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果；

21.3 招标人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按招标文件确定的事情签订合同；

21.4中标单位如果未按中标通知书规定日期与招标人签订合同，或要求更改招标文件内容而拖延合同签订，按照相关法律法规执行。

**22.质疑和投诉**

22.1质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

22.2质疑供应商必须以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。

22.3质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或招标人不予受理。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

22.4 招标人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

22.5 投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对招标人（招标代理机构）答复不满意或招标人（招标代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向江苏隆平种业有限公司、建湖县农业农村局投诉。

22.6 质疑或投诉程序：

投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向招标人或招标代理机构提出质疑，对招标人或招标代理机构质疑答复不满意的可到江苏隆平种业有限公司、建湖县农业农村局提出投诉。投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，我单位及其主管部门不予受理，并给予警告。

22.7恶意投诉情形：下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：

（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

（6）一年内三次以上失实投诉的；

（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

**23.其他**

23.1投标单位因不良行为被下列部门取消或限制在全国、全省、全市、全县投标资格，并在不良行为记录公告期限内的，将被取消投标资格或者中标资格：

①国家发改委、住建部、财政部、交通运输部、水利部、工信部、农业农村部及其招标采购监管机构；

②江苏省发改委、工信厅、住建厅、财政厅、交通运输厅、水利厅、农业农村厅及其招标采购监管机构；

③盐城市发改委、工信局、住建局、财政局、交通运输局、水利局、农业农村局、行政审批局及其招标采购监管机构；

④建湖县发改委、工信局、住建局、财政局、交通运输局、水利局、农业农村局、行政审批局。

上述行政主管部门和招标采购监管机构以外的不良行为记录公告，一律不作为取消或限制投标资格和中标资格的依据。

23.2投标人存在失信被执行人信息的，按《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》（苏信用办（2018）23号）文件精神执行。

## 第三章 招标内容及要求

**一、项目概况**

1.项目名称：江苏隆平国家制种大县种业创新基地种子包装线设备采购项目

2.预算金额：本项目预算价为422.6万元，高于预算价的作无效标论处。

3.招标需求：江苏隆平国家制种大县种业创新基地种子包装线设备的采购、供货及售后服务等内容，具体内容详见招标文件第三章。

4.合同履行期限：合同签订后120日历天内完成全部供货、安装结束并完成调试，验收根据合同约定实施。

5.质保期：二年。

6.本项目不接受联合体投标。

**二、技术服务要求及相关说明**

（一）全自动定量称

1.与全自动包装机配套；

2.水稻种子称量范围：400g~1500g（两套），500g制袋速度≥35包 /分，1000g~2000g制袋速度≥30包/分；

3.水稻种子称量范围：400g~5000g（四套），500g制袋速度≥35包 /分，1000g~2000g制袋速度≥30包/分，2000g~5000g制袋速度≥15包/分；

4.计量精度±0.2%；

5.设备材质碳钢烤漆，物料接触部分使用SUS304不锈钢；

6.所有调整参数均能数字化操作，并能数据上传。

（二）全自动包装机

1.水稻种子包装规格：400g~1500g（两套），500g制袋速度≥35包 /分，1000g制袋速度≥30包/分；

2.水稻种子称量范围：400g~5000g（四套），500g制袋速度≥35包 /分，1000g~2000g制袋速度≥30包/分，2000g~5000g制袋速度≥15包/分；

3.包装袋规格袋子尺寸范围:（袋长×袋宽）：（150~480）mm×（150~350）mm（平底袋、手提孔）；

4.设备材质碳钢烤漆，物料接触部分使用SUS304不锈钢；

5.制袋成功率:99.7%，设备运行方式：24小时不间断运行；设备工作环境：-10~40℃；

6.所有调整参数均能数字化操作，并能数据上传；

7.提供成品输送系统。

（三）二次包装系统（一套）

1.输送线设备安装透明树脂玻璃防护罩, 所有电机，皮带都安装防护罩保护；

2.小袋水稻种子规格：500g、1000g；

3.装袋速度：70-80小包/分；

4.编织袋规格（袋长×袋宽）：长: 850mm-1400mm 宽: 420mm-600mm；

5.小袋数量500g包装60小袋装一大袋，1000g包装30小袋装一大袋，并能根据要求进行调整装袋数量；

6.设备材质为碳钢烤漆，物料接触部分使用SUS304不锈钢；

7.装袋成功率≥99%; 成品合格率≥99% 设备运行方式：24小时不间断运行；设备工作环境：-10---40°；

8.装袋时袋内实物应与袋体标注的品种、规格、数量相符。最终成品不允许出现多装、少装、破包、倒装的现象；

9.卫生：要求包装袋袋面干净、无油污等污染；外包装袋内外干净，不允许袋面有明显的污迹等缺陷存在；

10.编编织袋的袋口边对齐，缝装时不能扎破小包装内袋，不能出现虚缝、脱线、漏缝的现象；

11.自动二次包装机整机应有效围闭与树脂玻璃安全门，防止包装车间内扬尘进入设备；整线所有动力系统、气缸、导轨、传动链条、传动零部件等需有效密闭防尘；

12.安全门没关闭所有动作不执行，安全门的状态在触摸屏上显示。开门自动停机；

13.输送线电机置于下侧，并安装防尘罩；整线所有轴承安装防护密封罩，同时须有便利加油接口；

14.在主操作屏、二层平台、输送线上均需配备急停按钮，急停开关数量位置要合理，并有醒目警示颜色，置于机架外的开关按钮须有有效防碰撞保护；

15.重量超标的成品检测与剔除，重量选别机及剔除输送机；

16.整机去毛刺、锐边，结构紧凑；焊缝处须打磨抛光，锐角倒钝；操控屏安置位置要符合人体工学要求，易于观察与操控；机架结构合理，有足够加强筋，保证设备长期负载运行无晃动、不变形；支脚底板布置在整机投影内，消除安全隐患；

17.运转平稳，运动零部件动作灵敏、协调、准确，无卡阻、无异常杂音及不正常振动，无局部异常温升，高温部位须有效屏蔽，密封面无渗漏，机组有安全接地；

18.能识别大袋储存状况，缺袋报警；储袋仓换仓后发出声光警示，提示操作工补袋；识别大袋开袋，大袋没打开或缺袋不下料，设开机预警，含声、光报警，延时5~10秒后开机运行；

19.二次包装机出现异常时，汇集、整理段能自动同步停机；当恢复正常时，一次包装机由人工检查后启动。

（四）人工上袋自动封口包装机（一套）

1.包装袋尺寸兼容范围：长：750-950 宽：450-550（mm）（袋口余量至少160mm）；

2.进料方式: 自重进料、称重、卸料松袋全过程自动控制，相互自锁。输送机高度一健可调，适应不同包装规格；

3.称重重量：10公斤—50公斤，包装能力每分钟6-10包，包装精度±0.1%-±0.2%，具有超重、欠重、零偏超差等指示输出及报警等功能；具有断电保护、停电数据不丢失功能；

3.配有标准机柜，具有防尘、防震功能；所有单元设备及控制柜都必须防静电接地，电气防护等级：电机为IP55，现场仪表及传感器为IP65，控制柜及操作盘为IP54，绝缘等级：F，设备噪音：＜70dB（距设备一米处）；

4.包装机与物料接触部分均为304不锈钢，机架防护碳钢喷塑，平台护栏碳钢喷塑，输送机大梁支架碳钢喷塑；秤重箱采用框架式结构，整体稳定、密封性好，秤体密封良好，无任何粉尘泄漏；称重箱体内部所有螺栓、螺母均采用钢丝和开口销的防松措施，称重压力传感器固定在称重箱的框架上，具有独立的罩体，防尘、防碰。所有机械传动使用防尘轴承传动，没有金属间的滑动摩擦；

5.折边缝包装置包括折边器和缝包机头，选配折边器一键切换折边与不折边，机头可选配单针双线或者双针四线；

6.包装单元系统联锁：关联空气压力异常、开袋夹袋异常、缺线断线异常、人员安全保护等安全措施。

（五）机器人码垛及输送系统（一套）

1.机器人本体为ABB--IRB660或类似档次工业机器人；

2.最大臂展半径3.15m；

3.抓取物料重量30-60 kg，单托盘标准堆码42件；

4.抓取速度400-500袋/h；

5.输送系统参考工艺设计图，除了配套二次包装系统使用之外，还需串联四套非二次包装线，配套汇流输送机，重选输送机至机械手码垛线，手工大袋包装线汇流至二包输送线；

6.设备材质为碳钢喷塑，含两套单抓夹具（编织袋）；

7.设备工作环境：-10---40°；

8.盘库可容10个托盘。

（六）激光打印机（六套）

1.既可在静止产品上打码，也可在移动产品上打码；

2.打码行数：只受到字符高度和可打印面积的限制；

3.字符选择：中文、数字、拉丁西文和 Unicode 字体；

4.设备输出功率≥30W，打码清晰度高；

5.设备需安装在包装机上工作，请提供匹配的机型，配套安装支架及稳压电源。

（七）防伪防窜货系统

1.匹配两套单机包装机（一次扫码）

1.1能快速有效实现数码加载赋码（条形码或二维码）、数码关联、数码读取、数据上传、重码剔除、容错处理、数据查询、质量追溯等功能，满足《农作物种子标签和使用说明管理办法》的要求；

1.2固定式扫码器要求为一线品牌，具有快速和高分辨率的图像传感器，防护等级IP67以上，适用于恶劣环境；

1.3条码扫描枪要求为一线品牌，识读性能强，防水防尘IP42以上；

1.4工控机须为国内一线品牌，CPU采用优质品牌，内存≥8GB，硬盘≥1TB；

1.5具备采集小袋码与大袋码、托盘码RFID等多级数据准确关联；

1.6支持除招标人自有二维码平台系统以外的数据关联；

1.7支持与招标人二维码平台系统数据接口（不仅限于基础资料、出入库单、客户资料等）；

1.8具备扫码计数功能，扫码速度＞50小包/分钟，扫码数据实时上传；

2.匹配一套二次包装线（配两套包装机）扫码线及两套单机包装线关联机器人码垛扫码线：

2.1具备采集小袋码与大袋码、托盘码RFID等多级数据准确关联；

2.2支持除招标人自有二维码平台系统以外的数据关联；

2.3支持与招标人二维码平台系统数据接口（不仅限于基础资料、出入库单、客户资料等）；

2.4支持与二次包装设备系统数据无缝对接（不仅限于计数、剔除、满仓、整托盘、清仓、缝包等信号）；

2.5具备扫码计数功能，扫码速度＞100小包/分钟，扫码数据实时上传；

2.6大袋码扫码失误时需与二包主机系统形成相互关联，确保大袋剔除；

2.7预扫码进二包主机前需确保读码准确率为100%；

2.8装大袋前确认扫码需与预扫码形成关联；

2.9配套10把手持式扫码枪；

2.10整件数据需与托盘关联。

**三、售后服务及承诺要求**

1.质量保证期从全部货物供结束（无质量问题）之日算起，质保期内因产品质量引起的所有损失均由供应商负责；

2.在保修期及保修范围内（合同规定的全部货物），供应商应对任何因设计、工艺、材料、产品质量和部件造成的货物或部件损坏，实行维修全免费上门服务；

3.供应商必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单；

4.供应商工作人员的人身安全一概由供应商负责，与招标人无关。因供应商人员在工作中造成了第三方的人或财产损害的，也一概由供应商自行承担；

5.供应商自行承担运输、指导安装、调试过程中的安全责任。

## 第四章 评标办法及评分标准

**一、评标办法：综合评分法**

1.为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法；

2.任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分；

3.总得分最高的即为中标候选人；

4.推荐的中标候选人数：1名。

**二、项目采购政策功能落实**

1.小微型企业价格扣除

1.1本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；

1.2供应商需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》；

1.3企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

2.1本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；2.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》；2.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

3.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

3.2监狱企业参加政府招标活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除；

3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

**三、评标细则**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序** | **评分项目** | | **评分细则** |
| 1 | 报价部分 | 投标报价  （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30，结果保留两位小数。有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。  注：小微企业优惠政策详见本文第四部分第二项“小微企业优惠情况”。 |
| 2 | 商务部分 | 企业业绩  （6分） | 投标人2020年9月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目的业绩，每提供1个得3分，本项最高得6分。类似项目业绩是指投标人所提供的业绩需与本项目采购内容类似的种子包装设备项目业绩，须提供中标通知书、供货合同及验收证明原件彩色扫描件，未提供或提供不全的不得分。 |
| 企业实力  （4分） | 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证，且认证范围与本次采购内容相关的，有一项得2分，最高得4分，须提供证书原件彩色扫描件，未提供或未按要求提供不得分。认证证书须在全国认证认可信息公共服务平台网站可查询网址<http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page>。 |
| 技术部分（30分） | 全部满足招标文件第三章招标内容及要求、清单报价表技术参数要求得30分，带★技术参数中有一项负偏离的扣5分，其他的参数有一项负偏离的扣2分，所有技术参数如出现5项及以上负偏离的作无效标处理。  注：1.技术参数要求提供的证明材料的以证明材料加盖投标单位公章为准，其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准；2.技术参数中每一小条为一项。 |
| 3 | 技术部分 | 实施方案  (30分) | ①由评委根据投标人对项目质量管理体系与措施（项目安装应有专门的质量管理人员和制度，且人员配备合理、制度健全，自控体系完整，能有效保证技术质量等）认识的全面性、合理性及先进性内容进行横向比较，由评委酌情量化打分:  内容全面合理，可操作性强的得8分；  内容基本合理具有可操作性的得7分；  内容不完善可操作性一般的得6分。  ②由评委根据投标人对投标产品的新颖性、先进性（指环保处理时效性、经济性等）进行综合打分：  产品设计非常新颖、技术先进的得8分；  产品设计较为新颖、技术较为领先的得7分；  产品设计不具有新颖性、先进性的得6分。  ③由评委根据投标人提供的具体加工线总成方案，包括详细的工艺流程、环保系统、智能化控制、安全保障等进行综合打分：  本项内容具体明确，可行性优的得8分；  内容表达比较具体明确，可行性良好的得7分；  内容表达不够具体明确，可行性一般的得6分，未提供的不得分。  ④由评委根据投标人提供的应急服务方案，包括具体的业绩经验、人员力量、服务响应方案、应急处理方案合理、完善情况进行综合评分：  本项内容具体明确，可行性优的得6分；  内容表达比较具体明确，可行性良好的得5分；  内容表达不够具体明确，可行性一般的得4分，未提供的不得分。  注：上述①-④评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性，未提供的不得分。 |

**备注：上述加分项中需提供相关证明材料的，在该项目中标公示上网之日起一个工作日内，向招标人提供原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。**

## 第五章 合同主要条款（格式）

招标人（全称）： （以下简称甲方）

中标人（全称）： （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就江苏隆平国家制种大县种业创新基地种子包装线设备采购项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同标的

1.中标价即为合同价；

2.签订合同时，须向甲方交纳履约保证金 元，于合同履行后退还（履约保证金形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。如乙方被第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），甲方将降低履约保证金缴纳金额为中标价的2.5%；

3.乙方向甲方提交履约保证金退还申请，需经甲方同意后退还履约保证金。乙方未履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；未提交履约保证金的，应当对甲方的损失承担赔偿责任。甲方逾期退还履约保证金的，应当对乙方的损失承担赔偿责任。

二、合同履行期限

合同签订后120日历天内完成全部供货、安装结束并完成调试，验收根据合同约定实施。

三、质量保证

1.乙方提供的产品性能及质量应符合国家合格标准并满足招标文件规定的相关质量和技术参数要求，实现乙方的投标承诺书条款；

2.乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果；

3.质保期为 年。免费质保期间出现的问题，必须在12小时内响应，24个小时内到达现场，3天内修复。

四、产品的运输方式、费用负担及保险

乙方负责交货前产品的运输及保险，费用由乙方承担。乙方保证用最快捷与安全可靠的方式进行运输。产品运抵交货地点平稳摆放前产生的毁损、灭失风险均由乙方承担。

五、交付与验收

1.交付时间：根据甲方要求；

2.交付地点：甲方指定地点；

3.乙方货物进场时须经甲方检查后方可拆封，并提供货物的质量检验合格证。如有防伪证书、随机软件、装箱单、质保单、保修卡、中文说明书等资料，还须提供且应完整无缺；

4.货物的最终验收待项目完毕，由甲方邀请专业人员，会同相关部门人员共同按招标文件、投标文件和合同等对所供货物的品质、性能、技术参数等进行全面验收；

5.在货物供货过程、最终验收时，甲方如认为质量不合格，可委托具备该货物（材料、设备）检测能力的检测机构对其质量进行检测。如检测结果合格，其检测费由甲方承担；如检测结果不合格，其检测费由乙方承担，同时承担合同规定的其它责任；

6.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，检测费用由乙方负担。

六、售后服务及培训

1.产品到现场并免费安装调试合格；

2.质保期内提供免费维修服务，质保期外免收劳务费，只收配件、材料费用；

3.免费提供技术培训支持，直到客户掌握和了解产品结构、性能、操作方法和维护保养等知识，掌握简单故障的排除方法。

七、结算方式及期限

1.结付程序：乙方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票办理货款结算手续；

2.结付方式及期限：**合同签订后7天内支付合同总金额的10%，通知发货时支付合同总金额的50%，货到按照调式验收合格后支付合同总金额的35%，余款在质保期满后一次性付清，支付货款时须提供增值税专用发票**；

3.甲方在收到建湖县农业农村局拨付的本项目国家专项资金后再支付给乙方，如甲方未收到专项资金，则不支付。

八、违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲方违约责任

甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格货物，应当承担乙方由此造成的损失。

3.乙方违约责任

3.1乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日百分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任；

3.2乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同；

3.3本合同所述之损失、赔偿是指甲方因乙方原因而造成的直接经济损失、因此而向第三方支付的赔偿金、违约金、因此而支付的诉讼费、律师费、公证费、鉴定费等全部费用。

3.4免费质保期间出现的问题，必须在12小时内响应，24个小时内到达现场，3天内修复，否则甲方有权对乙方处以1000元/次的罚款，如果由于维修不及时影响甲方生产或对对甲方造成损失的还应承担相应的陪偿责任。

九、安全责任

1.乙方必须确保此项目安全实施，确保项目施工过程中以及货物供应、运输、装卸、安装、调试、售后过程中的安全；

2.乙方工作人员的人身安全一概由乙方负责，与甲方无关。因乙方人员在项目实施期间造成了第三方的人员伤亡或财产损失的，也一概由乙方自行承担。

十、不可抗力

1.甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任；

2.不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。

十一、合同争议解决方式

本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十二、其他

1.合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力；

2.任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务；

3.本合同附件包括：招标文件、中标通知书和本投标文件；

4.本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

甲 方： 乙 方：

地 址： 地 址：

法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代表：

联系电话： 联系电话：

2023年 月 日 2023年 月 日

## 第六章 投标文件及格式

## （一）评分细则对照表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分项目** | **分值** | **评分细则** | **对应页码** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … |

**注：此表根据评分标准编制，须放在首页。**

## （二）开标一览表

招标人：江苏隆平种业有限公司

1.根据已收到的江苏隆平国家制种大县种业创新基地种子包装线设备采购项目的招标文件，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ （小写）：￥\_\_\_\_\_\_元的投标报价（含招标代理费等）完成本项目，并按上述要求实施此项目；

2.我方接受招标文件中的支付条件、技术服务要求及相关说明、技术参数要求；

3.我方本项目的投标核心产品“清单序号7 防伪防窜货系统”品牌为 ；

4.一旦我方中标，我方保证立即实施此项目，并保证合同签订后120日历天内完成全部供货、安装结束并完成调试，验收根据合同约定实施；

5.我方保证所供货物均达到合格产品，质保期为 年，我方承诺本项目质保期为自验收合格交付使用之日起。质保期间出现的问题，我方以优良的服务态度，便利快捷的方式在在12小时内响应，24小时内到达现场，3日内修复。如我方供应的产品因质量原因不能通过相关部门的验收，我方无偿更换全部产品，不收取任何费用，并承担相应责任；

6.如我方中标，我方承诺在签订合同前按中标价的5%向招标人缴纳履约保证金；如我方被第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），履约保证金缴纳金额为中标价的2.5%；

7.我方在招标文件规定的截止时间后撤回投标文件，或在接到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，我单位自愿接受被列为不良行为记录；

8.我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受招标人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任；

9.你方的中标通知书和招标文件将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日 期： 年 月 日

## （三）无重大违法记录声明函

江苏隆平种业有限公司：

我单位 （供应商名称）郑重声明：参加政府招标活动前3年内在经营活动中 （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。（说明：所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标单位：（公章）

日 期： 年 月 日

## （四）供应商登记表

年  月  日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | | | |
| 详细地址 |  | | | 邮   编 |  |
| 法人代表 |  | 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 联系人 |  | 职   务 |  | 所在部门 |  |
| 营业面积 |  | 在册员工 | 名 | 技术人员 | 名 |
| 联系电话 |  | | 传  真 |  | |
| 手机号 |  | | 网址 |  | |
| 供应商品  范   围 |  | | | | |
| 企业概况 | | | | | |
| 主要业绩 | | | | | |

## （五）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名：

联系电话：

身份证号：

系 （投标单位名称)的法定代表人或单位负责人。

特此证明。

投标单位(公章) ：

日 期： 年 月 日

## （六）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人或单位负责人，现授权委托　　　　（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人联系电话（手机号）：

投标单位(公章)：

法定代表人(印章或签字)：

日 期： 年 月 日

附：

|  |
| --- |
| （代理人身份证复印件粘贴处） |

## （七）公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名或盖章）：

投标单位（盖章）：

年 月 日

## （八）建湖县招投标事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的招投标交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及招投标活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

  （三）严格依照国家和省、市关于招投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

  （四）严格遵守即时信息公示规定，及时更新维护建湖县政府采购网中与本单位相关的信息；

  （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护招投标交易的良好秩序，与参与本次招投标活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

  （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

  （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名或盖章）：

投标单位（盖章）：

日 期： 年 月 日

## （九）中小企业声明函（货物）（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加江苏隆平种业有限公司的江苏隆平国家制种大县种业创新基地种子包装线设备采购项目招标活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

江苏隆平国家制种大县种业创新基地种子包装线设备采购项目（不见面开标），属于 （招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1.供应商如不提供此声明函或不提供证明材料的，投标报价将不做相应扣除。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## （十）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的招标文件编号为\_\_\_\_\_\_的       项目招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次项目招标活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写  圆整（￥：   ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

授权代表亲笔签名：

日 期： 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## （十一）清单报价表

江苏隆平种业有限公司：

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需货物及服务，并保证所供货物及服务为优质货物及服务。 单位： 人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数要求** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** | **投标品牌** | **备注** |
| 1 | 全自动定量称 | 1、与全自动包装机配套；  2、水稻种子称量范围：400g~1500g（两套），500g制袋速度≥35包 /分，1000g~2000g制袋速度≥30包/分；  3、水稻种子称量范围：400g~5000g（四套），500g制袋速度≥35包 /分，1000g~2000g制袋速度≥30包/分，2000g~5000g制袋速度≥15包/分；  4、计量精度±0.2%；  5、设备材质碳钢烤漆，物料接触部分使用SUS304不锈钢；  6、所有调整参数均能数字化操作，并能数据上传。 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | 全自动包装机 | 1、水稻种子包装规格：400g~1500g（两套），500g制袋速度≥35包 /分，1000g制袋速度≥30包/分；  2、水稻种子称量范围：400g~5000g（四套），500g制袋速度≥35包 /分，1000g~2000g制袋速度≥30包/分，2000g~5000g制袋速度≥15包/分；  3、包装袋规格袋子尺寸范围:（袋长×袋宽）：（150~480）mm×（150~350）mm（平底袋、手提孔）；  4、设备材质碳钢烤漆，物料接触部分使用SUS304不锈钢；  5、制袋成功率:99.7%，设备运行方式：24小时不间断运行；设备工作环境：-10~40℃；°  6、所有调整参数均能数字化操作，并能数据上传；  7、提供成品输送系统。 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 3 | 二次包装系统 | 1、输送线设备安装透明树脂玻璃防护罩, 所有电机，皮带都安装防护罩保护；  2、小袋水稻种子规格：500g、1000g；  3、装袋速度：70-80小包/分；  4、编织袋规格（袋长×袋宽）：长: 850mm-1400mm 宽: 420mm-600mm；  5、小袋数量500g包装60小袋装一大袋，1000g包装30小袋装一大袋，并能根据要求进行调整装袋数量；  6、设备材质为碳钢烤漆，物料接触部分使用SUS304不锈钢；  7、装袋成功率≥99%; 成品合格率≥99% 设备运行方式：24小时不间断运行；设备工作环境：-10---40°  8、装袋时袋内实物应与袋体标注的品种、规格、数量相符。最终成品不允许出现多装、少装、破包、倒装的现象  9、卫生：要求包装袋袋面干净、无油污等污染；外包装袋内外干净，不允许袋面有明显的污迹等缺陷存在  10、编编织袋的袋口边对齐，缝装时不能扎破小包装内袋，不能出现虚缝、脱线、漏缝的现象；  11、自动二次包装机整机应有效围闭与树脂玻璃安全门，防止包装车间内扬尘进入设备；整线所有动力系统、气缸、导轨、传动链条、传动零部件等需有效密闭防尘；  12、安全门没关闭，所有动作不执行，安全门的状态在触摸屏上显示。开门自动停机；  13、输送线电机置于下侧，并安装防尘罩；整线所有轴承安装防护密封罩，同时须有便利加油接口；  14、在主操作屏、二层平台、输送线上均需配备急停按钮，急停开关数量位置要合理，并有醒目警示颜色，置于机架外的开关按钮须有有效防碰撞保护；  15、重量超标的成品检测与剔除，重量选别机及剔除输送机；  16、整机去毛刺、锐边，结构紧凑；焊缝处须打磨抛光，锐角倒钝；操控屏安置位置要符合人体工学要求，易于观察与操控；机架结构合理，有足够加强筋，保证设备长期负载运行无晃动、不变形；支脚底板布置在整机投影内，消除安全隐患；  17、运转平稳，运动零部件动作灵敏、协调、准确，无卡阻、无异常杂音及不正常振动，无局部异常温升，高温部位须有效屏蔽，密封面无渗漏，机组有安全接地；  18、能识别大袋储存状况，缺袋报警；储袋仓换仓后发出声光警示，提示操作工补袋；识别大袋开袋，大袋没打开或缺袋不下料，设开机预警，含声、光报警，延时5~10秒后开机运行；  19、二次包装机出现异常时，汇集、整理段能自动同步停机；当恢复正常时，一次包装机由人工检查后启动。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 人工上袋自动封口包装机 | 1、包装袋尺寸兼容范围：长：750-950 宽：450-550（mm）（袋口余量至少160mm）；  2、进料方式: 自重进料、称重、卸料松袋全过程自动控制，相互自锁。输送机高度一健可调，适应不同包装规格；  3、称重重量：10公斤—50公斤，包装能力每分钟6-10包，包装精度±0.1%-±0.2%，具有超重、欠重、零偏超差等指示输出及报警等功能；具有断电保护、停电数据不丢失功能；  3、配有标准机柜，具有防尘、防震功能；所有单元设备及控制柜都必须防静电接地，电气防护等级：电机为IP55，现场仪表及传感器为IP65，控制柜及操作盘为IP54，绝缘等级：F，设备噪音：＜70dB（距设备一米处）；  4、包装机与物料接触部分均为304不锈钢，机架防护碳钢喷塑，平台护栏碳钢喷塑，输送机大梁支架碳钢喷塑；秤重箱采用框架式结构，整体稳定、密封性好，秤体密封良好，无任何粉尘泄漏；称重箱体内部所有螺栓、螺母均采用钢丝和开口销的防松措施，称重压力传感器固定在称重箱的框架上，具有独立的罩体，防尘、防碰。所有机械传动使用防尘轴承传动，没有金属间的滑动摩擦；  5、折边缝包装置包括折边器和缝包机头，选配折边器一键切换折边与不折边，机头可选配单针双线或者双针四线。  6、包装单元系统联锁：关联空气压力异常、开袋夹袋异常、缺线断线异常、人员安全保护等安全措施； | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 机器人码垛及输送系统 | 1、机器人本体为ABB--IRB660或类似档次工业机器人；  2、最大臂展半径3.15m；  3、抓取物料重量30-60 kg，单托盘标准堆码42件；  4、抓取速度400-500袋/h；  5、输送系统参考工艺设计图，除了配套二次包装系统使用之外，还需串联四套非二次包装线，配套汇流输送机，重选输送机至机械手码垛线，手工大袋包装线汇流至二包输送线；  6、设备材质为碳钢喷塑，含两套单抓夹具（编织袋）;  7、设备工作环境：-10---40°;  8、盘库可容10个托盘。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 激光打印机 | 1、既可在静止产品上打码，也可在移动产品上打码；  2、打码行数：只受到字符高度和可打印面积的限制；  3、字符选择：中文、数字、拉丁西文和 Unicode 字体；  4、设备输出功率≥30W，打码清晰度高；  5、设备需安装在包装机上工作，请提供匹配的机型，配套安装支架及稳压电源。 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 7 | 防伪防窜货系统  （核心产品） | 一、匹配两套单机包装机及人工上袋自动封口包装机（一次扫码）  1、能快速有效实现数码加载赋码（条形码或二维码）、数码关联、数码读取、数据上传、重码剔除、容错处理、数据查询、质量追溯等功能，满足《农作物种子标签和使用说明管理办法》的要求；  2、固定式扫码器要求为一线品牌，具有快速和高分辨率的图像传感器，防护等级IP67以上，适用于恶劣环境。  3、条码扫描枪要求为一线品牌，识读性能强，防水防尘IP42以上；  4、工控机须为国内一线品牌，CPU采用优质品牌，内存≥8GB，硬盘≥1TB；  5、具备采集小袋码与大袋码、托盘码RFID等多级数据准确关联；  6、支持除招标人自有二维码平台系统以外的数据关联；  7、支持与招标人二维码平台系统数据接口【不仅限于基础资料、出入库单、客户资料等】  8、具备扫码计数功能，扫码速度＞50小包/分钟，扫码数据实时上传；  二、匹配一套二次包装线（配两套包装机）扫码线及两套单机包装线关联机器人码垛扫码线  1、具备采集小袋码与大袋码、托盘码RFID等多级数据准确关联；  2、支持除招标人自有二维码平台系统以外的数据关联；  3、支持与招标人二维码平台系统数据接口【不仅限于基础资料、出入库单、客户资料等】  4、支持与二次包装设备系统数据无缝对接【不仅限于计数、剔除、满仓、整托盘、清仓、缝包等信号】  5、具备扫码计数功能，扫码速度＞100小包/分钟，扫码数据实时上传；  6、大袋码扫码失误时需与二包主机系统形成相互关联，确保大袋剔除；  7、预扫码进二包主机前需确保读码准确率为100%；  8、装大袋前确认扫码需与预扫码形成关联；  11、配套10把手持式扫码枪；  12、整件数据需与托盘关联。 | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 投标合计金额（小写）： 投标合计金额（大写）： | | | | | | | | | |
|  |

注：1.投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的货物供货、运输、安装、辅材、人工、材料、机械、管理、运杂、调试、验收、技术服务等其它相关费用、规费、税金、备品备件、伴随服务、招标代理服务费、招标综合服务费、人员培训费等所有费用。对投标人认为没有考虑到的费用招标人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中；

2.各投标人必须使用本报价表且须逐格填写，除规定法定代表人/单位负责人或委托代理人签字处手写外，其余内容均要采用电脑打印。

投标单位：（盖章）

法定代表人/单位负责人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

## （十二）服务承诺书

|  |  |
| --- | --- |
| 服务内容 | 1.质量保证期从全部货物供结束（无质量问题）之日算起，质保期内因产品质量引起的所有损失均由供应商负责；  2.在保修期及保修范围内（合同规定的全部货物），供应商应对任何因设计、工艺、材料、产品质量和部件造成的货物或部件损坏，实行维修全免费上门服务；  3.供应商必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单；  4.供应商工作人员的人身安全一概由供应商负责，与招标人无关。因供应商人员在工作中造成了第三方的人或财产损害的，也一概由供应商自行承担；  5.供应商自行承担运输、安装、调试过程中的安全责任。 |
| 承诺 |  |

注：各投标人须响应本项目招标文件“售后服务及承诺”，要求逐条响应，未响应作无效标处理。

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

注：此表不够可复制和放大。

## （十三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称（公章）：

日 期： 年 月 日

## （十四）项目业绩汇总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目金额（万元） | 合同签订日期 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |

注：此表不够可复制和放大。

投标单位(盖章)：

法定代表人/负责人（或委托代理人）：(盖章或签字)：

日 期： 年 月 日

## （十五）技术响应表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **招标文件技术要求** | **投标技术指标** | **偏离情况** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：1.投标人应根据投标服务的指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离、负偏离”情况，对“无偏离”技术参数未填写视为响应招标文件；

2.投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的，将承担相应法律责任。

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

投标单位： (全称并加盖公章)

日 期： 年 月 日

## （十六）投标文件封面格式

**江苏隆平国家制种大县种业创新基地种子包装线设备采购项目**

**一 号 标 书**

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

联系方式：

二〇二三年 月 日

**江苏隆平国家制种大县种业创新基地种子包装线设备采购项目**

**二 号 标 书**

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

联系方式：

二〇二三年 月 日